**采购需求**

**一、采购名称：锅炉防爆片**

**二、采购参数：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **规格参数** | **数量** | **单位（套）** | **报价** |
| 1 | 定制爆破片装置 DN500： 1. 法兰盘内径 500mm； 2. 法兰盘外径 580mm； 3. 法兰盘孔中心距 540mm； 4. 法兰盘孔数量 16 个； 5. 法兰盘孔径 8mm | 2 | 套 |  |
| 2 | 定制爆破片装置 DN490： 1. 法兰盘内径 490mm； 2. 法兰盘外径 570mm； 3. 法兰盘孔中心距 530mm； 4. 法兰盘孔数量 16 个； 法兰盘孔径 8mm | 1 | 套 |  |
| 3 | 定制爆破片装置 DN300： 1. 法兰盘内径 300mm； 2. 法兰盘外径 400mm； 3. 法兰盘孔中心距 350mm； 4. 法兰盘孔数量 16 个； 法兰盘孔径 8mm | 2 | 套 |  |
| 4 | 爆破片安装费用 | 5 | 套 |  |
| 5 | 爆破片设计费用 | 5 | 套 |  |
| 合计 |  |

1. **采购预算：2.5万元**

**四、锅炉防爆片供应商需具备条件：**

1**.营业执照：**

供应商必须持有合法有效的营业执照，且经营范围应包含防爆片、安全泄压设备或相关产品的生产与销售。

**2. 特种设备检测认证：**

供应商的产品必须通过特种设备检测所或其他具有相应资质的特检所的检测与认证，确保产品符合国家安全标准和规定。

供应商应能提供相关的检测报告和中华人民共和国特种设备生产许可证，以证明其产品的合法性和安全性。

**3.安装相关要求**

安装工期通常应在1个工作日内完成，但具体时间可能受现场环境、设备规格和安装团队经验等因素影响。

供应商应承诺在约定的时间内完成安装工作，并确保安装质量符合标准。

**4.合格标准：**

（1）安装完成后，需要进行相应的检查和测试，以确保防爆片能够正常工作并符合安全标准。

（2）供应商应配合特检所出具相关的检测报告和合格证书，证明安装质量符合要求。

（3） 配合特检所出报告：供应商在安装完成后，应主动配合特检所进行必要的检测工作，并提供所需的资料和文件。

（4）供应商应及时获取并交付特检所出具的检测报告和合格证书给客户，以确保项目的顺利验收和使用。
**五、付款方式：安装完成后并顺利完成验收，并经甲方确认正常投入使用后，支付100%费用。**