保卫处中控室精密空调采购需求

一、台数：1台

匹数：7匹

能效等级：1级能效

冷暖方式：单冷、定频

适用面积：约70-80㎡

电压/频率：380V~50Hz，

内机噪音：≤63DB（A)

循环风量：5200m³/h，

外机噪音≤57DB（A）

EER：3.02；AEER；4.1

制冷：额定制冷量：17000W，额定制冷功率：5630W

电铺加热功率：4800W

内机尺寸：长760\*宽610\*高1875

外机尺寸：长950\*宽340\*高1050

二、台数：1台

匹数：5匹

能效等级：1级能效

冷暖方式：单冷、定频

适用面积：约40-45㎡

电压/频率：380V~50Hz，

内机噪音：≤63DB（A)

循环风量：3800m³/h，

外机噪音≤57DB

EER：3.05；AEER；4.0

制冷：额定制冷量：12500W，额定制冷功率：4098W

再加热功率：4500W

内机尺寸：长760\*宽610\*高1875（mm）

外机尺寸：长950\*宽340\*高1050（mm）

1. 按照设备需求配置国标配电箱并预留备用接口，5\*16mm2电缆20米，5\*10mm2电缆5米，5\*6mm2电缆12米

四、质保期：设备安装调试，验收完成后不低于18个月

五、安装时效：合同签订后五日内到货，设备到货后5日内安装完成。

六、设备厂家三体系认证

七、信息安全管理体系认证、能源管理体系认证