4G冷链监控采集器需求参数

[bookmark: _GoBack]名称：4G冷链监控采集器（单温湿）
预算：38500元
数量：11台
送货期：合同签订后一周内到货、安装、调试、验收
售后服务：整机保修≥5年；首年免费负责设备计量检测
技术参数如下：
*1，4G通信，数据直接发送到云端平台。可通过升级开放接口，数据可传输至医院现有系统，实现被监测设备数据实时记录报警等功能。终生不收取任何平台服务费。
*2，高清屏幕显示，屏幕≥4.8寸，可显示实时温湿度（温度显示精度0.1℃；湿度显示精度1%），信号强度、电池电量、充电符号、低电报警、温湿度报警信息、时间日期、USB 连接、ID号、信号强度、门开关状态、采集频率、软件版本号、本地离线数据存储数等。
*3，传感器可插拔且通过航空插头连接，保证连接可靠稳定。
4，测温湿度范围： 温度-40℃～+85℃；精度：±0.5℃。湿度0%～100%；精度±5%。
5，板载存储芯片可存储数据≥100000条，可实现断点续传，配备后备可充电电池，断电可用日期≥7天。
6，配备USB接口，可将设备与电脑连接直接读取存储在设备内的数据。
*7，固件维护可实现在线空中升级。
8，软件系统支持主流操作系统环境，包括windows7、 windows10等主流操作系统，系统支持GIS展示，并能够逐级钻取展开到最小层级。
*9，软件系统支持APP（iOS、安卓）和微信平台，能够在手机APP或手机微信端查询所辖设备的汇总信息，包含总的设备数量、报警设备数量、离线的设备数量、正常运行设备数量以及对应设备列表。
*10，支持单台设备的状态查看，能够实时查询单台设备的状态信息、数据信息、运行曲线等信息。
*11，支持APP报警推送，能够在手机端实时收到设备的报警内容。
*12，支持报修等处理，能够在APP端提交维修信息，允许提交处理现场的照片。
*13，支持微信报警推送，能够在手机端实时收到设备的报警内容。
*14，支持微信端查询所辖设备的汇总信息，包含总的设备数量、报警设备数量、离线的设备数量、正常运行设备数量以及对应设备列表。
15，软件系统数据库支持Mysql、Redis数据库，采用B\S架构进行软件部署，使用至少三层以上的结构。
*16，软件架构具备开放性，提供完整规范的开发接口，能够满足主流平台和跨平台快速应用开发的需求。
*17，支持设备系统化管理。包含设备隶属关系、设备权限、设备类型、设备编号、设备名称等信息的集中管理。可维护和查询设备的维修记录和报废记录，做到整个设备使用周期的全程监控与管理。
18，采集信息传输，根据具体设备情况，可支持直连数据传递服务，也支持中继器集中传递服务。采集周期根据设备设定，可控制间歇长短。对所有采集器反馈数据进行存档，可反向查询，产出流线型采集报告。
*19，支持数据异常报警、采集设备异常报警、网络异常报警、服务器异常报警。
*20，报警方式：支持报警策略定制，支持短信报警、电话报警、微信报警、邮件报警、系统弹出报警、系统声音报警等多种报警方式。
*21，支持逐级报警，可自定义设置，可设置允许报警时间段，可设置延时报警以及延时时长。
*22，数据管理：采集信息实时传输记录，采集周期可自由设定，数据进行备案存档，可根据时间、部门、设备等不同情况查询。
*23，可支持报表、曲线等查询打印，可输出针对本部门设备运行情况生成报告，并通过邮件的方式发送订阅报告，也可以在系统中随时导出设备报告信息。
*24，大屏展示：可外接大屏，滚动展示当前的设备即时状态信息，展示信息可扩展。
25，权限管理；系统软件采用B\S架构进行软件部署，可按照分配不同部门、角色、人员管理多个维度，对登录人进行数据权限控制和操作权限控制。登录账户管理，账户基本信息联系方式等，强制密码策略，启用停用管理。
*26，软件具备第三方评测机构出具的登记测试报告。
*27，设备具备第三方CNAS实验室出具的校准证书。
*28，软件具备国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书。
*29，软件开发商具备CMMI三级以上资质。
*30，软件具备公安部门颁发的信息系统安全等级保护三级资质。
*31，软件开发商具备ITSS三级运维服务资质。
*32，软件开发商具备软件产品证书。
*33，软件开发商具备ISO9001、ISO20000、ISO27001认证。





