三轮车采购需求

需求参数

	序号
	车辆名称
	参数
	数量
	单个限价

（元）
	总价限价

（元）
	备注
	报价

（单价）

（元）
	总价

（元）

	1
	封闭式手把封闭电动三轮车
	1.转向方式：中置1.6米手把

2.车头宽度：1米

3.车厢尺寸：1.1*1.6米
4.电机参数：1000w
5.座椅：一体座椅

6.倒车影像：有倒车影像

7.控制器：18管双排
8.爬坡档：有爬坡档

9.风扇/电动雨刷

	2
	4180
	8360
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	2
	敞篷电动三轮车
	1.车型：1.6米车厢半封闭

2.整车尺寸：3130*1170*1690mm（长*宽*高）

3.车厢尺寸：1.6米*1.1米（长*宽）

4.电机：1800瓦

5.后桥：160一体后桥

6.电池：品牌锂电池

7.减震：前37液压减震/后承重钢板

8.制动方式：160汽车级鼓刹

9.轮胎尺寸：前轮375-12/后轮400-12 
10.仪表：数码液晶仪表

11灯光：LED大顶灯

爬坡档：机械变档+电子变档

风扇/电动雨刷

	2
	3092
	6184
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	3
	医用气瓶配送转运车（手把）
	驾驶座位置装有防雨车棚并配有雨刮器、两侧反光镜。
车厢宽度1.3米、长度1.8米、三面车厢侧板高度15厘米。
1200W款磁电机，电压60V/45Ah铅酸电池，载重1000斤，续航50公里
	1
	8000
	8000
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	4
	人力脚蹬环卫三轮车
	26型
车厢120*60*50
	7
	750
	5250
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	5
	电动医疗废物转运车
	货箱尺寸：2.0*1.2*1.2米
电机功率：1200W永磁同步
轮胎型号：
前4.00-12
后4.50-12
后桥：一体变档后桥
爬坡档：有
倒车影像：有
风扇/电动雨刷
包含60-75南都电池
	2
	7850
	15700
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	合计
	14
	
	43494
	
	
	


备注：以上报价包含车款、税费及运输费等。

质保：不低于1年
送货时间：签订合同后10日内送货。
付款：1、甲乙双方签订合同，设备到货、安装、调试、人员培训、验收合格后，甲方收到乙方合法有效的全额增值税专用发票10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的90%,即¥XXX元，大写：XXX元整；

2、验收合格之日起一年且设备运行正常情况下支付合同总价的10%,即¥XXX元，大写：XXX元整。

