关于A区呼叫器项目需求说明
一、项目地点
小汤山医院 A 区一层、二层
二、现状情况
现有病房呼叫系统使用年限久远，多台呼叫分机出现故障损坏；该型号设备已停产，无配套备件，无法开展维修。现场吊顶为不可拆卸结构，不具备管线敷设、有线呼叫系统改造施工条件。
三、需求内容
拟采购并安装无线医护呼叫系统，替换原有老旧有线呼叫设备。系统需满足科室日常医护呼叫业务使用，实现病房呼叫、护士站接收呼叫信息等基础功能。
四、技术要求
1.采用无线通讯方式，无需吊顶内布线、开孔，适配现场不可拆卸吊顶工况；
2.呼叫分机稳定可靠，具备呼叫触发、取消呼叫功能；
3.护士站主机可接收病房呼叫信号，显示呼叫位置；
4.设备后期配件可正常采购，便于后续运维维修；
5.符合医院病房呼叫使用规范。
五、交付要求
完成设备供货、现场安装、调试、试运行，达到科室正常投入使用标准，并提供设备培训及质保服务。
[bookmark: _GoBack]六、工期
要求5天内完成
七、控制价
控制价为6.6万元。
八、投标人资格
投标人须为依法设立且有效存续的法人或其他组织，具备有效的营业执照。
9、 项目主要配件清单

	名称
	单位
	数量
	功能要求

	可移动分机
	套
	1
	1以无线方式传输数据，满足护士随身携带要求
2长时间待机，满足一天以上护理使用要求
3液晶屏显示多条呼叫信息
4提醒方式可设置为响铃、震动、静音，音量多级可调
5提供40个通讯频道，每个频道支持多个无线终端
6可以对显示屏式无线通讯主机参数进行设定和调节（包括：时间、音量、报号次数等）

	护理主机
	套
	1
	1、 双面单红色点阵，可至少显示2行*8个汉字                  
2、 高清点阵显示,可大字显示呼叫信息,上滚动显示呼叫列表    
3、 高清晰语音播报,声音洪亮,可调节,模拟真人发声           
4、 实时时钟显示,年月日和时间,可用移动医护分机调节       
 5、可以外扩无线通讯主机,拓展无线信号的覆盖范围  

	通讯主机
	套
	1
	1、 自动组网,可通过内部总线级联使用,实现大面积无线覆盖   
2、 支持挂载多台移动医护分机、输液夹断器等无线终端        
3、支持双向无线数据传输                                  4、通过与显示屏式无线通讯主机通讯，实现呼叫清除等功能 

	无线分机
	套
	60
	1、通过单击呼叫按键可直接呼叫护士，按下取消按键可清除呼叫                                                           2、可以固定安装,也可以随身携带
3、通过移动医护分机设置号码和频道





