北京小汤山医院污水站及消防泵房消除安全隐患升级改造工程深基坑第三方监测服务采购需求

1、 采购内容：北京小汤山医院污水站及消防泵房消除安全隐患升级改造工程深基坑第三方监测服务。
2、 服务期：自合同签订之日起至工程项目竣工验收与试运行。监测工作应覆盖基坑施工全过程，至基坑回填、变形稳定并按规范停测，提交完整监测总结报告为止。
三、服务范围：本项目包含消防水池及污水站两个子项。污水站和消防泵房结构形式均为混凝土水池，污水站基础顶标高为-5.450m，消防泵房最深处基础顶标高为-5.500m，基坑开挖深度均超过5m，采用钢板桩+锚喷支护。依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）及《建筑基坑工程监测技术标准》（GB50497-2019），本项目属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，需由建设单位委托具备相应勘察资质的第三方监测单位实施全过程监测。
服务范围包括但不限于以下内容：
（1）基坑本体监测：基坑顶部水平位移、竖向位移，深层水平位移，锚杆/土钉拉力，支护结构裂缝、变形，地下水位等。
（2）周边环境监测：周边地表沉降，周边道路、管线、建筑物沉降及倾斜、裂缝等。
（3）巡视检查：支护结构、施工工况、周边环境、监测设施等日常巡视检查。
（4）监测方案编制、监测点布设、初始值采集、全过程观测、数据分析、预警报警、监测报告编制等。
（5）配合专家论证、安全检查、竣工验收、试运行及采购人要求的其他相关工作。
（6）如相关管理部门有需要，也必须按照相关部门要求配合完成相应的监测管理工作。
具体监测项目、点位、频率、报警值以设计文件、现行规范及经批准的监测方案为准。
四、服务需求：
（1）第三方监测单位应独立、客观、真实地反映基坑及周边环境实际状态，与施工单位无隶属关系或其他利害关系。第三方监测与施工单位自行监测形成“双重保障”，不能相互替代。
（2）第三方监测单位应负责编制针对本项目的深基坑第三方监测方案，明确监测项目、点位布设、监测频率、报警值、人员设备、数据处理与反馈机制等，经采购人、监理、设计等相关单位确认后实施。
（3）第三方监测单位应对国家、北京市深基坑工程监测相关法规、规范及技术要求具有深刻理解，并在中标后提交针对本项目的监测方案、服务计划、人员设备安排及类似项目经验总结。
（4）服务团队人员应具备相应执业（从业）资格，项目负责人应具备注册土木工程师（岩土）资格或相关专业高级及以上职称，主要监测人员应具备深基坑监测经验，并符合国家相关执业资格管理规定。
（5）监测频率应满足《建筑基坑工程监测技术标准》（GB50497-2019）及设计要求，开挖期间加密监测，变形稳定后逐步降低频率，直至按规范停测。
（6）监测数据应及时整理、分析。当监测数据达到或超过报警值，或出现异常变化时，应立即报告采购人、监理、施工等相关单位，并提交报警专报及处置建议。
（7）提交成果应包括但不限于：监测方案、监测点布设记录、原始监测记录、监测日报/周报/月报、报警专报、监测总结报告等。监测总结报告应作为竣工验收资料及时提交。
（8）编制的监测方案、监测报告应确保内容完整、科学、准确，符合工程项目实际情况和国家、北京市有关工程监测规范。如咨询成果不符合要求，采购人有权终止合同。
（9）第三方监测单位应拥有足够的人力、财力、物力和技术能力等资源，保证按时、按质、按量完成委托的监测业务。
（10）应具有健全的组织机构和内部管理制度，具有完善的质量保证体系和技术经济档案管理制度，具有良好的服务态度和较好的社会信誉。
（11）应有针对本次采购而制定的服务计划及承诺。
（12）委托项目完成时间要求：根据采购人实际要求的时间完成。
（13）预算及报价：投标人按总价报价，最高不超过7.4万元。报价应包含完成本项目全部监测服务所需的人工、设备、材料、交通、安全、报告、税费等全部费用。
（14）支付规则：当前的基坑支护方式为钢板桩+锚喷支护形式，最终支护方式需二次深化设计后确定，最终结算价需根据现场最终支护方案以合同约定及审计/财政评审结果为准。
五、投标人资格要求：
资质要求：须具备工程勘察综合类甲级资质或工程勘察专业类（岩土工程）乙级及以上资质，或符合住建部令第37号、GB50497-2019要求的相应勘察资质和监测能力。
其他要求：
（1）具有独立法人资格，持有有效营业执照。
（2）项目负责人具备注册土木工程师（岩土）资格或相关专业高级及以上职称；主要监测人员具备相应执业（从业）资格和深基坑监测经验。
（3）近三年具有类似深基坑第三方监测业绩，信用良好，无重大违法记录及重大监测质量事故。
（4）具备完善的质量保证体系、档案管理制度和安全管理体系。
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