折叠椅需求参数
1、 数量：169把
2、 [bookmark: _GoBack]预算：28730元
3、 面料：环保PU革覆面，厚度≥0.8mm；要求表面平整、无色差，柔软、细腻、舒适、透气性好；色泽柔和、肌理清晰、健康环保；经久耐用，撕裂力、耐磨性、摩擦色牢度、环保性均满足国家标准 GB/T 16799-2018《家具用皮革》要求。
4、 泡棉：高回弹PU泡棉，座密度≥35kg/m³，背密度≥25kg/m³。
5、 椅架：可折叠，配套脚；钢制椅架，壁厚≥2.0mm，采用钢管电镀/喷塑处理；管材无裂缝、叠缝，弯曲处应圆滑一致，外露管口端面封闭；焊接处表面均匀，无脱焊、虚焊、焊穿、错位；金属件外观无剥落、返锈、毛刺、刃口、锐角，表面光滑、色泽均匀一致；内衬板采用E0级胶合板。
6、 胶粘剂：水基型胶粘剂，环保性能符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准要求。
7、 成品质量：结实耐用，满足GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》及GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求。
8、 送货时间：签订合同后2周，送到指定地点。
9、 质量保证期≥2年。
