牙根管长度测定仪参数

一、设备名称：口腔牙根管长度测定仪

二、用途和要求：用于测量牙根尖位置的电子设备。

三、技术规格

1. 尺寸：≤140\*90\*70mm

2. 重量：≤400g

\*3. 屏幕类型：彩色图像

4.电源：可充电电池

5.外部充电器：输入：120V/50-60Hz或230V/50-60Hz

输出：6V DC

四、功能和特点：

\*1. 演示模式：可利用内置的演示模式熟悉设备和演示设备操作

\*2.根尖定位技术：根管冠三分一，中三分一，根尖三分一均能显示，根尖区可放大成多份显示。

3. 超大界面：超大彩色界面，根管位置测量可清晰显示

4. 自动关闭：5分钟未使用，自动关闭

五、配置要求：

1.主机一部、

2.充电器一个

3.测量电缆一条

4.唇夹两个

5.连接钩两个

6.连接叉两个

六、预算：9000元

七、质保：不低于5年

八、送货时间：签订合同后30日内